***Граждане!***

***Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности***

***Требования к содержанию территорий***

Территория населенных пунктов, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить в специально отведенные места.

Постоянно содержите в чистоте территорию двора. Разведение костров, сжигание отходов и мусора разрешается не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно проводится под наблюдением, в безветренную погоду.

Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.

Стога сена от жилых и вспомогательных построек должны находиться на расстоянии не менее 50 метров.

На чердаках и в подвалах запрещено пользоваться открытым огнём.

На летний период в каждом доме необходимо иметь запас воды не менее 200 литров.

***Требования к отопительным печам***

-в местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печи и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций;

-постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, и своевременно устраняйте неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте дымоходы от сажи;

-на чердаках все дымовые трубы и стены, в местах прохождения дымовых каналов должны быть оштукатурены и побелены

-у каждой печи перед топочной дверью должен быть прибит металлический предтопочный лист размером не менее 50 х 70 см;

-не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и др. сгораемые предметы;

-не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними детям;

-не производите растопку печей горючими жидкостями.

(отрывной талон к памятке о соблюдении правил пожарной безопасности)

Получил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. квартиросъемщика/домовладельца, подпись, дата)

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель 4 ОПС Хабаровского края:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Граждане!***

***Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности***

***Требования к содержанию территорий***

Территория населенных пунктов, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить в специально отведенные места.

Постоянно содержите в чистоте территорию двора. Разведение костров, сжигание отходов и мусора разрешается не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно проводится под наблюдением, в безветренную погоду.

Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.

Стога сена от жилых и вспомогательных построек должны находиться на расстоянии не менее 50 метров.

На чердаках и в подвалах запрещено пользоваться открытым огнём.

На летний период в каждом доме необходимо иметь запас воды не менее 200 литров.

***Требования к отопительным печам***

-в местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печи и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций;

-постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, и своевременно устраняйте неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте дымоходы от сажи;

-на чердаках все дымовые трубы и стены, в местах прохождения дымовых каналов должны быть оштукатурены и побелены

-у каждой печи перед топочной дверью должен быть прибит металлический предтопочный лист размером не менее 50 х 70 см;

-не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и др. сгораемые предметы;

-не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними детям;

-не производите растопку печей горючими жидкостями.

(отрывной талон к памятке о соблюдении правил пожарной безопасности)

Получил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. квартиросъемщика/домовладельца, подпись, дата)

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель 4 ОПС Хабаровского края:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Требования к бытовым электроприборам:***

-запрещается использовать самодельные электронагревательные и электроприборы;

-при использовании бытовых электроприборов следует строго следовать инструкции по их эксплуатации;

-сушить сгораемые материалы и предметы на бытовых электронагревательных приборах категорически ***ЗАПРЕЩЕНО*;**

-осветительные электроприборы должны быть оборудованы защитными плафонами;

-не применяйте самодельные предохранители **«жучки»**, пользуйтесь только предохранителями (электропробки – автоматы) заводского изготовления;

-прокладка электропроводов по сгораемому основанию запрещена, монтаж электрооборудования необходимо производить согласно Правил устройства электрооборудования и только квалифицированными специалистами;

-после окончания работы с электроприборами обязательно выключайте их из сети.

***Будьте внимательны, если Вы курите:***

-курение является наиболее распространенной причиной пожаров, повлекших за собой гибель людей;

-курение в постели является смертельной опасностью;

-пользуйтесь большими широкими пепельницами, которые не переворачиваются;

-постоянно очищайте пепельницу и следите, чтобы в мусор вместе с окурками не попали горящие или тлеющие предметы.

## ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ

*1. Немедленно позвоните по телефону «****01», «112», «\_\_5-22-89\_\_» (*** *бесплатный звонок по сотовому телефону* ***«01\*»,*** *«****112****»), назвав свою фамилию, адрес объекта, место возникновения пожара, видимые признаки, говорите спокойно и ясно.*

*2. Если огонь небольшой, потушите его. При стремительном распространении пожара,* ***ПОКИДАЙТЕ*** *помещение и плотно прикройте за собой дверь, окна.*

*3. Если нет дыма, быстро направляйтесь к ближайшему выходу. Если есть небольшое задымление, опуститесь на пол и выползайте к ближайшему выходу. Помните о местонахождении запасных выходов и никогда не эвакуируйтесь через крышу.*

**КГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края» 4 Отряд противопожарной службы**

**ПОМНИТЕ...**

 **«ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»**

***Требования к бытовым электроприборам:***

-запрещается использовать самодельные электронагревательные и электроприборы;

-при использовании бытовых электроприборов следует строго следовать инструкции по их эксплуатации;

-сушить сгораемые материалы и предметы на бытовых электронагревательных приборах категорически ***ЗАПРЕЩЕНО*;**

-осветительные электроприборы должны быть оборудованы защитными плафонами;

-не применяйте самодельные предохранители **«жучки»**, пользуйтесь только предохранителями (электропробки – автоматы) заводского изготовления;

-прокладка электропроводов по сгораемому основанию запрещена, монтаж электрооборудования необходимо производить согласно Правил устройства электрооборудования и только квалифицированными специалистами;

-после окончания работы с электроприборами обязательно выключайте их из сети.

***Будьте внимательны, если Вы курите:***

-курение является наиболее распространенной причиной пожаров, повлекших за собой гибель людей;

-курение в постели является смертельной опасностью;

-пользуйтесь большими широкими пепельницами, которые не переворачиваются;

-постоянно очищайте пепельницу и следите, чтобы в мусор вместе с окурками не попали горящие или тлеющие предметы.

## ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ

*1. Немедленно позвоните по телефону «****01», «112», «\_\_5-22-89\_\_» (*** *бесплатный звонок по сотовому телефону* ***«01\*»,*** *«****112****»), назвав свою фамилию, адрес объекта, место возникновения пожара, видимые признаки, говорите спокойно и ясно.*

*2. Если огонь небольшой, потушите его. При стремительном распространении пожара,* ***ПОКИДАЙТЕ*** *помещение и плотно прикройте за собой дверь, окна.*

*3. Если нет дыма, быстро направляйтесь к ближайшему выходу. Если есть небольшое задымление, опуститесь на пол и выползайте к ближайшему выходу. Помните о местонахождении запасных выходов и никогда не эвакуируйтесь через крышу.*

**КГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края» 4 Отряд противопожарной службы**

**ПОМНИТЕ...**

 **«ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»**